Data/hora: 23/06/2024 07:09:29

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 20/03/2008
Data da última atualização: | 20/03/2008
Autoria: | ALVES, P. R. V.; PORTO, R. M.
Título: | Coeficiente geométrico para estimativa da perda de carga localizada em linhas laterais de irrigação por gotejamento.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.22, n.1, p.51-59, 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os projetos hidráulicos para sistemas de irrigação por gotejamento, geralmente desprezam as perdas de carga localizadas devido ao ressalto resultante da conexão dos gotejadores nas linhas laterais ou, então estabelecem coeficientes médios ou taxas porcentuais para o cálculo dessas perdas. A equação potência encontrada apresentou um coeficiente de ajuste de 93% e está coerente com resultados da literatura.
Palavras-Chave: | Perdas de carga.
Thesagro: | Hidráulica; Irrigação Localizada.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (20868-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS