Data/hora: 09/06/2024 10:31:06

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/03/2005
Data da última atualização: | 07/03/2005
Autoria: | ALVIM, R. C.; ALMEIDA, P. A. O.
Título: | Proposta para o cálculo da força cortante em pilares de madeira composta.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 5, n. 13, maio/ago. 2004.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | Método para a determinação do valor da força cortante, para dimensionamento das ligações de pilares de madeira, solidarizados descontinuamente por meio de blocos espaçadores ou chapas laterais, com base na teoria da estabilidade elástica de barras ligeiramente curvas. A força cortante é determinada a partir da flecha de uma barra comprimida ligeiramente curva, de onde se obtém o valor da rotação do seu eixo médio, que possibilita a determinação da componente do esforço transversal no pilar. O esforço cisalhante para o dimensionamento da ligação é determinado a partir das condições de equilíbrio de um trecho longitudinal do pilar composto. Em seguida essa força cortante é corrigida e aplicada ao detalhamento das ligações, respeitando todos os critérios da Norma Brasileira de Projeto de Estruturas de Madeira - NBR 7190/97. Para avaliar o método foram desenvolvidas rotinas numéricas e os valores resultantes foram comparados com investigações experimentais sobre a resistência de pilares compostos. Finalmente, são apresentadas algumas análises comparativas com o modelo de cálculo do Eurocode 5.
Palavras-Chave: | Força cortante; Madeira composta; Pilar.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36442-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS