Data/hora: 21/06/2024 05:11:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	BERTOL, O. J; AMADO, T. J. C; SCHLOSSER, J. F; REINERT, D. J.	
Título: 	Desempenho de mecanismo sulcadores de semeadura sob condicao de preparo reduzido do solo.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.21, n.2, 257-262, 1997.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido no Campus da Universidade Federal de Santa Maria, em 1992, em um podzolico vermelho-amarelo, com o objetivo de avaliar o desempenho dos mecanismos sulcadores de semeadura disco duplo defasado, disco duplo e disco concavo, na pressenca de quatro diferentes doses de residuos vegetais, sob a condicao de preparo reduzido. Os tratametos consitiram em doses de 2,5;6,5;10,5 e 14,5 t ha de residuos vegetais distribuidos uniformemente na superficie do solo e semi-incorporados por meio de uma gradagem, que induziu uma superficie rugosa. Sobre essa condicao de superficie, semeou-se o trigo, utilizando os tres diferentes mecanismos sulcadores. A excessao do concavo, os mecanismos sulcadores de semeadura nao influenciaram na cobertura do solo. A rugosidade superficial foi aumentada pelo preparo do solo e reduzida pela incidencia de duas chuvas naturais, porem nao sofreu influencia dos mecenismos sulcadores e dos residuos culturais. No entanto, a presenca de elevada quantidade de residuos reduziu a profundidade e a largula de trabalho dos mecanismos sulcadores. O rendimento de graos nao sofreu influencia dos sulcadores nem das doses de residuo, exceto do disco duplo defasado, sobre 6,5 t ha, e cujo valor foi maior, em relacao aos demais tratamentos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (8699-1) - ADD - AP - -- -  -  - 1999.00000 - DIS