Data/hora: 15/06/2024 01:00:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	18/03/2016	
Data da última atualização: 	18/03/2016	
Autoria: 	VENSON, I.; ANDRADE, A. S. de; KLOCK, U.; MUÑIZ, G. I. B. de; NISGOSKI, S.; CARDOSO, G. da S.	
Título: 	Influência da lavagem intermediária na deslignificação com oxigênio em polpa kraft.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 4, p. 991-999, out./dez., 2015	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na deslignificação com oxigênio, a lignina é removida da polpa através da aplicação de elevada pressão de oxigênio, em condições alcalinas, resultando em uma menor demanda por produtos químicos na etapa de branqueamento. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a influência do tipo de lavagem (convencional e ácida) entre dois estágios de deslignificação com oxigênio sobre a quantidade de lignina residual e o teor de metais de transição presentes em amostras de polpa kraft de pinus com número kappa inicial de 48,5. Observou-se a redução do número kappa e da viscosidade da polpa após o tratamento com O2 em duplo estágio, além do aumento da alvura final das polpas produzidas. O teor de metais da polpa durante a deslignificação com oxigênio sofreu influência do processo de lavagem, sendo que a lavagem ácida retirou maior quantidade de íons metálicos do que a lavagem convencional. Os melhores resultados foram obtidos com a retirada do elemento manganês. A lavagem ácida entre dois estágios de deslignificação contribuiu para o controle de metais de transição, o que otimizou a utilização de reagentes químicos do branqueamento nas etapas seguintes. Conclui-se que a lavagem intermediária melhorou o desempenho do oxigênio na deslignificação de polpas de número kappa elevado realizada em dois estágios.	
Palavras-Chave: 	Deslignificação com oxigênio; Lavagem da polpa; Metais de transição; Número kappa elevado.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54846-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS