Data/hora: 22/06/2024 00:49:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	01/07/1994	
Data da última atualização: 	19/01/2024	
Autoria: 	ANDRADE, D. V. de.	
Título: 	Avaliacao hidraulica de tubos flexiveis de polietileno perfurados a laser utilizados na irrigacao.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Piracicaba: ESALQ, 1990.	
Páginas: 	147p.	
Descrição Física: 	Dissertacao apresentada a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de Sao Paulo, para obtencao do titulo de Mestre em Irrigacao e Drenagem.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	DES	
Conteúdo: 	No departamento de engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de Sao Paulo, foram estudadas as caracteristicas hidraulicas e a uniformidade de distribuicao de um tubo perfurado flexivel de polietileno, com orificios feitos com raios laser a ser fabricado no Brasil. Utilizou-se o tubo perfurado Sumi-Sansui Mark II, com fita de 50 mm de lrgura, diametro dos orificios igual a 0,3 mm, espacados em grupo de dois a cada 0,15 metros. Os tubos perfurados foram submetidos a ensaios visando a determinacao dos seguintes parametros: equacao vazao-pressao, coeficiente de variacao de vazao decorrente do processo de perfuracao dos orificios, equacao de perda de carga-vazao na tubulacao sem os emissores, coeficientes de descarga dosorificios, fator de reducao de perda de carga F, comprimentos maximos da mangueira de acordo com criterios pre-estabelecidos de variacao de pressao permitidos, perfil de distribuicao da precipitacao, alcance do jato e uniformidade de distribuicao. A equacao vazao-pressao encontrada para os emissores do tubo perfurado Sumi-Sansui, foi a seguinte: q = 1,6085 H(0,549), onde: q = vazao do emissor (conjunto de 02 orificios) em l/h; H = pressao na entrada do emissor, em m.c.a.(*). O coeficiente de variacao medio verificado foi de 1,95%, o que classifica os emissores como de uniformidade excelente. A equacao perda de carga-vazao obtida para os tubos perfurados, foi a seguinte: J = 0,0823q(1,6685), onde: J = perda de carga unitaria, em m.c.a/m; ....	
Palavras-Chave: 	Laser; Tubo flexivel.	
Thesagro: 	Drenagem; Hidráulica; Irrigação; Polietileno.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (17664-1) - ADD - TS - -- -  -  - 1990.00010 - DIS