Data/hora: 23/09/2024 13:52:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	13/07/1999	
Data da última atualização: 	13/03/2023	
Autoria: 	ANDRADE, E. M. S.	
Título: 	Avaliacao da uniformacao de distribuicao das laminas de agua aplicadas na superficie e no perfil do solo sob irrigacao por pivo central na regiao do Submedio Sao Francisco.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Recife: UFRPE, 1998.	
Páginas: 	136p.	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao Mestrado	
Conteúdo: 	Este trabalho foi conduzido no Servico de Producao de Sementes Basicas (SPSB) da EMBRAPA, Petrolina, PE, num solo da classe Latossolo, tendo como objetivo a avaliacao do desempenho de sistema de irrigacao por pivo central na cultura da soja. Este estudo compreendeu a uniformidade de aplicacao da agua na superficie e da sua redistribuicao no perfil do solo, as curvas de intensidade de aplicacao, levando-se em consideracao dois estadios fenologicos da soja (planta nova e de planta adulta), duas velocidades de deslocamento do pivo de (50% e de 100%), quatro vaos especificos do pivo (2, 5, 8 e 11) e as interacoes entre os parametros testados. Utilizou-se tambem, outros atributos de solo e as interacoes destes parametros com a produtividade da soja. Para avalaicao do desempenho do sistema utilizou-se o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), segundo a metodologia proposta por MERRIAN & KELLER (1978). Baseando-se nos resultados obtidos nas condicoes em que foi realizado o trabalho, conclui-se que: 1) Os valores de CUC obtidos pelo metodo convencional, considerando todo o raio do pivo central, foram de ordem de 79,45% e de 85,61%, respectivamente, para a velocidade de rotacao de 50 e de 100%; 2) Os valores dos Coeficientes de Uniformidade de Christiansen - CUCvs e de CUCrs obtidos no estadio de planta nova foram da ordem de 91,22% e de 87,27% enquanto para o estadio de planta adulta foram de 87,27% e de 83,07%, respectivamente, mas que independeram das velocidades de deslocamento do pivo; 3) Comparando-se as duas modalidades de Coeficientes de Uniformidade de Christiansen para uma mesma fase fenologica da soja, verificous-e que os valores de CUCvs foram superiores em apenas 4,53% e 2,76% aos valores de CUCrs, para ambos os estadios fenologico de planta nova e de planta adulta, respectivamente; 4) Constatou-se que as curvas de intensidade de aplicacao obtidas para vaos especificos, apresentaram um tendencia crescente das intensidades maximas de aplicacao do 2o. para 11o. vao, tendo variado de 35mm/h no 2o. vao para 140 mm/h no 11o. vao para ambas as velocidade de deslocamento do pivo; 5) A mudanca da velocidade de 100% para 50% duplicou o tempo de irrigacao para o 2o. vao e produziu um aumento de 75% para os demais vaos; 6) Constatou-se que a uniformidade de distribuicao da agua no perfil do solo independe da uniformidade na superficie, mas que depende da textura do solo e da fase fenologica da cultura; 7) Nao se constatou diferenca significativa para laminas de agua aplicadas na superficie do solo, para pontos dentro dos vaos, com relacao a idade da planta, velocidade de deslocamento e vaos do pivo; 8) Verificou-se que as produtividades medias de soja em graos decresceram progressivamente a partir do 2o. vao (2349,42 Kg/ha) para o 13o. vao (885,63 Kg/ha), o que corresponde a uma reducao de 62,30% em relacao a produtividade obtida no 2o. vao.	
Palavras-Chave: 	Lamina de agua; Soils; Submedio Sao Francisco; Uniformidade de distribuicao; Uniformity; Water application.	
Thesagro: 	Irrigação; Pivô Central; Solo.	
Thesaurus Nal: 	sprinkler irrigation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (24043-1) - ADD - TS - PP - 22/1998 -  - 1998.00022 - DIS