Data/hora: 17/06/2024 16:36:14

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 13/02/2015
Data da última atualização: | 06/09/2018
Autoria: | ANDRADE, F. R. de; TOLEDO, R. A. de; VAZ, C. M. P.
Afiliação: | FERNANDA RAMOS DE ANDRADE, CPAC; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA.
Título: | Electroanalytical methodology for the direct determination of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in soil samples using a graphite-polyurethane electrode.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | International Journal of Electrochemistry, New York, 2014. article 308926, 9 p. Disponível em: http://www.hindawi.com/journals/ijelc/2014/308926/>. Acesso em: 13 fev. 2015.
DOI: | 10.1155/2014/308926
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Eletroanalítica Metodologia.
Thesagro: | Acidez; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (15363-1) - UPC - AP - DD - PROCI-14.00400 -  - 2014.00400 - DIS