Data/hora: 16/06/2024 19:53:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria de Alimentos; Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	03/02/1993	
Data da última atualização: 	04/04/2003	
Autoria: 	ANDRADE, H. A. de S.	
Título: 	Determinação espectrofotométrica de nióbio com ácido salicílico.	
Ano de publicação: 	1970	
Fonte/Imprenta: 	1970.	
Páginas: 	39 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Mestrado em Química) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Orientador: Prof. Dr. Klaus Lukas Behmel.	
Conteúdo: 	O método consiste no desenvolvimento de uma cor produzida pelo nióbio em solução sulfúrica concentrada com o ácido salicílico dissolvido em ácido sulfúrico concentrado. A concentração final do ácido salicílico é 0,100 g/ml de solução e o comprimento de onda utilizado é 430 mi. O nióbio pode ser determinado até o limite mínimo de 0 mig/ml. Titânio, tunstênio, rênio e vanádio interferem e devem ser previamente extratídos. O tântalo não interfere quando em concentração não muito mais elevadas que o nióbio. São discutidos os processos de separação dos interferentres, a abertura da amostra e as vantagens do método.	
Palavras-Chave: 	Ácido salicílico; Determinacao esquetrofotometrica; Espectrofotômetro; Método espectrofotométrico; Nióbio; Química analítica; Tântalo.	
Thesagro: 	Química.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7384-1) - ADD - TS - -- -  - AND - 1992.00055 - DIS
CTAA - (1315-1) - ADD - TS - -- - 0006 -  - 1993.00006 - DIS