Data/hora: 30/05/2024 02:16:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	13/03/2002	
Data da última atualização: 	31/03/2014	
Autoria: 	ANDRADE, R. da S.	
Título: 	Consumo relativo de água do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) no sistema plantio direto em função da porcentagem de cobertura morta do solo.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	2001.	
Páginas: 	52 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado Agronomia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.	
Conteúdo: 	Na região do Cerrado, grande parte das áreas de cultivo do feijoeiro irrigado vem sendo conduzida em plantio direto, sobre a palhada da cultura anterior. A palhada na superfície do solo reduz a taxa de evaporação do solo, refletindo no manejo da irrigação. Dependendo da porcentagem de cobertura do solo, poderá haver economia nos custos de operação do sistema de irrigação. O presente trabalho objetivou determinar o consumo relativo de água (Kr) pelo feijoeiro, em seus distintos estádios de desenvolvimento, sistema plantio direto, sob o efeito de cobertura na superfície do solo, para fins de manejo da cultura irrigada. Os tratamentos constaram de cinco porcentagens de cobertura morta proveniente de palhada de sorgo, resíduo da cultura anterior ao experimento, pelo delineamento experimental blocos ao acaso com quatro repetições. Os percentuais de cobertura morta, 0%, 25%, 50%, 75% e 100%, foram definidos a partir de fotografias digitais, para cada ação de retirada, e/ou de reposição de palhadas, analisadas posteriormente pelo software SIARCS 3.0. O experimento foi conduzido na Embrapa Arroz e Feijão, município de Santo Antônio de Goiás, GO, a 16° 28'00" de latitude sul, 49° 17'00" de longitude oeste e 823 m de altitude, num Latossolo Vermelho, período de julho a outubro de 2000. A cultivar de feijão utilizada foi a Pérola, espaçamento 0,45 m, com 15 sementes por metro. Para o manejo da irrigação utilizou-se do método das leituras de tensiômetros e da curva de retenção de água no solo, sendo a irrigação iniciada quando o tensiômetro de decisão acusava a leitura média entre 30 e 35 kPa. Foram avaliados a evapotranspiração de cultura (ETc), Kr, a altura de plantas,  produção e seus componentes, a eficiência no uso da água (EUA) e o índice de área foliar (IAF). O aumento da porcentagem de cobertura morta proporcionou diminuição da ETc, do número de irrigações e da lâmina total de água aplicada. Observou-se uma diminuição dos Kr máximos com aumento da cobertura do solo, sendo iguais a 1, 24, 1,15, 1,12 e 1,01, respectivamente às porcentagens de cobertura 0,25, 50, 75 e 100%. A produção não foi afetada significativamente pelos percentuais de cobertura morta. Isto, somado à redução da ETc, fez com que houvesse maior EUA com o aumento da cobertura do solo.	
Palavras-Chave: 	Bean; Consumption; Direct sowing; Muches.	
Thesagro: 	Água; Cobertura morta; Consumo; Feijão; Irrigação; Phaseolus vulgaris; Plantio direto; Solo.	
Thesaurus Nal: 	water.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (17444-1) - ADP - TS - PP - T 21/01 -  - 02.00001 - DIS
CNPAF - (32495-1) - ADD - TS - PP - T 031/01 - AND - 2001.031 - DIS