Data/hora: 21/06/2024 19:14:30

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte; Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 27/09/2017
Data da última atualização: | 27/09/2017
Autoria: | SANTIAGO, A. D.; CHICO, D.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; GARRIDO, A.; CARANAUBA, P. J. P.
Afiliação: | ANTONIO DIAS SANTIAGO, CPATC; DANIEL CHICO; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; ALBERTO GARRIDO; PEDRO J. P. CARNAUBA.
Título: | Pegada hídrica da cana-de-açúcar e etanol produzidos no Estado de Alagoas, Brasil.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Agrometeoros, Passo Fundo, v. 25, n. 1, p. 221-228, ago. 2017.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do presente estudo foi quantificar os volumes de água consumidos (pegada hídrica) na produção de colmos e etanol de cana-de-açúcar, em dois sistemas de cultivos (com e sem irrigação) utilizados na Usina Coruripe, localizada no município de Coruripe, Estado de Alagoas, Brasil. No cultivo sob irrigação, avaliou-se os sistemas pivô central, aspersão convencional e gotejamento subsuperficial. O sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial apresenta as menores pegadas hídricas para a produção de colmos (127,48 L kg-1) e de etanol (1.410,07 L L-1). No sistema de cultivo que não recebeu suplementação hídrica, obtiveram-se os menores valores de pegada hídrica para as variáveis analisadas; entretanto, com a menor produtividade de colmos (61,70 Mg ha-1).
Palavras-Chave: | Consumo de água.
Thesagro: | Água; Cana de açúcar; Etanol.

Categoria do assunto:

--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal

Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)

Exemplares:

CPATC - (25025-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CPAMN - (31869-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS