Data/hora: 21/06/2024 17:43:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	04/08/2000	
Data da última atualização: 	25/02/2019	
Autoria: 	MACIEL NETTO, A.; ANTONINO, A. C. D.; AUDRY, P.; CARNEIRO, C. J. G.; DALL'OLIO, A.	
Afiliação: 	ANDRÉ MACIEL NETTO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Departamento de Energia Nuclear-Centro de Tecnologia; ANTONIO CELSO DANTAS ANTONINO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; PIERRE AUDRY, Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération -ORSTOM/Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; CLEMENTE JOSÉ GUSMAO CARNEIRO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; ATTÍLIO DALL'OLIO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.	
Título: 	Condutividade hidráulica não saturada de um Podzólico Amarelo da Zona da Mata Norte de Pernambuco.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 35, n. 6, p. 1221-28, jun. 2000.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Unsaturated hydraulic conductivity of a yellow podzolic soil in the north forest zone of Pernambuco state.	
Conteúdo: 	A determinação da condutividade hidráulica de um Podzólico Amarelo foi obtida a partir de experimento montado em uma parcela de 3,5 m x 3,5 m, localizada na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), de Itapirema, Goiana, PE. Foi utilizado o método de drenagem interna para calcular a condutividade hidráulica (K(q)) como função da umidade do solo, nos três horizontes característicos do solo. Os perfis de umidade e de potencial matricial, em função do tempo, obtidos no experimento de drenagem interna mostram claramente a existência de um joelho que marca a transição entre as fases de drenagem rápida e lenta. Várias funções do tipo potência, soma de duas e três exponenciais, foram usadas para modelar essa transição entre a fase rápida e a fase lenta de drenagem. O horizonte A, arenoso, com poros maiores, é um horizonte de elevada condutividade hidráulica, enquanto o horizonte BA, de estrutura maciça com poros pouco visíveis, é um horizonte de impedimento para a infiltração. A dinâmica hídrica do horizonte Bt é mais complexa em virtude de sua heterogeneidade. A caracterização dos horizontes A e BA pode trazer subsídios significativos para a elaboração de modelos de simulação numérica dos processos de transferência de água nos horizontes superficiais, que são os mais condicionantes para a exploração agrícola e a conservação dos solos.	
Palavras-Chave: 	Infiltration; Soils.	
Thesagro: 	Água; Água do Solo; Drenagem; Infiltração; Permeabilidade; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Drainage; Permeability; Soil hydraulic properties; Soil water; Water.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/17520/1/pab97_359.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (17520-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 - AP - DIS