Data/hora: 25/05/2024 23:37:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados; Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	23/11/1993	
Data da última atualização: 	08/02/2000	
Autoria: 	ARAUJO, J. P. de.	
Título: 	Redistribuicao de agua em coluna vertical de materiais de solos homogeneos, usando modelo fisico e analise matematica.	
Ano de publicação: 	1981	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa: UFV, 1981.	
Páginas: 	32p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado .	
Conteúdo: 	A redistribuicao de agua em coluna vertical de materiais de solos homogeneos foi acompanhada em experimento, conduzido numa sala, com temperatura controlada, localizada no Laboratorio de Hidraulica da Universidade Federal de Vicosa, Estado de Minas Gerais, usando-se materiais de tres solos, classificados, texturalmente, como: franco-arenoso, franco e argiloso. Os resultado experimentais foram comparados com os valores estimados por solucao analitica da equacao diferencial linear de fluxo de agua, em uma dimensao, estabelecendo-se as caracteristicas hidrodinamicas dos tres materiais de solo pelo ajustamento de modelo matematico usado aos valores experimentais. Os resultados obtidos no experimento e a analise numerica revelam que a diferenca entre os valores observados e estimados sao menores de 5%, verificando-se os maiores desvios na faixa de transicao entre umido e seco para cada dados. O modelo fisico utilizado apresentou-se viavel para determinar as caracteristicas hidrodinamicas dos tres solos, em condicoes de laboratorios. De modo geral, o modelo matematico mostrou-se eficiente para estimar o teor de umidade a diferentes profundidades Z na coluna. A velocidade media da frente de umedecimento k foi mais afetada pelo tempo e redistribuicao, isto e, pelo gradiente de umidade da frente de avanco do que pela textura. O valor do coeficiente de difusividade medio D* decresceu, em geral, com o tempo de redistribuicao e cresceu da textura arenosa para argilosa, exceto no ultimo intervalo de redistribuicao em que a frente de avanco para os materiais de solos franco-arenoso e franco atingiu a base de colunas. Os teores de umidade da zona de drenagem (acima da frente de umedecimento), em geral, decresceram de forma uniforme com a profundidade, apresentando zonas de teor de agua no sentido de gravidade foi rapido, no inicio do processo de redistribuicao, com uma tendencia a diminuir com o tempo. Todavia, a taxa de redistribuicao nessa mesma zona foi maior no material de solo argiloso de que nos de textura media e arenoso que apresentaram taxas de redistribuicao bem proximas.	
Palavras-Chave: 	Redistribuicao; Soil physicochemical properties.	
Thesagro: 	Água; Física do Solo; Modelo Matemático; Movimento; Solo.	
Thesaurus Nal: 	models; water.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPATSA - (6744-1) - ADD - TS - PP - 23/1981 -  - 1981.00023 - DIS
CNPS - (7392-1) - ADD - TS - -- - 81026 - ARA/81 - 1998.00007 - DIS
CPAC - (16157-1) - ADD - TS - -- - T018/81 - ARA - T018/81 - DIS