Data/hora: 10/06/2024 17:38:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	14/03/1991	
Data da última atualização: 	01/09/2015	
Autoria: 	GHINI, R.; BETTIOL, W.; ARMOND, G.; BRAGA, C. A. S.; MOSCA, J. L.	
Afiliação: 	RAQUEL GHINI, CNPMA; WAGNER BETTIOL, CNPMA.	
Título: 	Utilizacao de coletor solar no tratamento de solo infestado com Sclerotium rolfsii.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Fitopatologia Brasileira , v. 14, n. 2, p. 131, jul. 1989.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve por objetivo avaliar a viabilidade de esclerodios de Sclerotium rolfsii submetidos ao tratamento termico em um coletor solar desenvolvido com a finalidade de desinfestar solo para a producao de mudas em viveiros. O coletor consiste, basicamente, de canaletas de chapa de aluminio com revestimento termico de la de vidro e cobertura de plastico transparente. Para tanto, os esclerodios foram misturados nos solos submetidos a tratamento por diferentes espacos de tempo no coletor. A recuperacao dos esclerodios envoltos em telas de nylon, foi feita em peneira de 50 mesh, lavando-se o material com agua de torneira. A seguir, os esclerodios foram desinfestados com hipoclorito de sodio 0,5 %, durante 2 minutos, e transferidos para placas de Petri contendo BDA com 500 ppm de tetraciclina, sendo avaliada sua viabilidade. A temperatura do solo foi medida em intervalos de 30 minutos, sendo a temperatura maxima obtida de 83,9 C. Dependendo das condicoes climaticas, um eficiente controle de S. rolfsii pode ser obtido com algumas horas de tratamento.	
Palavras-Chave: 	Controle; Solarizacao.	
Thesagro: 	Coletor Solar; Controle físico; Desinfestação; Fungo; Sclerotium rolfsii; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil solarization; Solar collectors.	
Categoria do assunto: 	H Saúde e Patologia	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (551-1) - UPC - SP - -- -  -  -  - DIS