Data/hora: 12/06/2024 12:09:09

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 30/04/2009
Data da última atualização: | 11/03/2013
Autoria: | MEDEIROS, G. A. de; ARRUDA, F. B.; SAKAI, E.
Afiliação: | GERSON ARAUJO DE MEDEIROS, UNIPINHAL; FLAVIO BUSSMEYER ARRUDA, IAC; EMÍLIO SAKAI, IAC.
Título: | Avaliação de coeficientes de tanque classe A para a estimativa da evapotranspiração de referência em Campinas, SP.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v. 14, n. 3, p. 327-335, 2006.
Idioma: | Português
Notas: | Parte da Dissertação de Mestrado do primeiro autor defendida junto à Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.
Conteúdo: | A evapotranspiração de referência (ETo) é uma variável de grande importância para a determinação do consumo hídrico das culturas agrícolas, sendo normalmente estimada a partir de dados meteorológicos. Dentre os métodos de estimativa da ETo, o tanque classe A se destaca como um dos mais empregados no manejo da irrigação, sendo a evaporação do tanque classe A (Epan) convertida para ETo por meio do coeficiente de tanque (kp), o qual, por sua vez, pode ser determinado de diversas formas. Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de cinco diferentes métodos de cálculos do kp para fins de estimativa da ETo. Foram realizadas análises de comparação dos valores estimados diariamente de Kp com aqueles obtidos por meio da relação entre a ETo calculada pelo método de Penman-Monteith (ETPM) e a evapotranspiração da grama medida em lisímetro (ETg), com a evaporação do tanque Classe A (Epan); e também análises de comparação entre a ETo estimada, na escala decendial, pela relação Kp*Epan, e aquela obtida por meio do lisímetro (ETg) e pelo método de Penman-Monteith (ETPM). O experimento foi conduzido no Instituto Agronômico de Campinas, SP, Brasil, no período de setembro a novembro de 1994. As relações entre kp estimados e observados tiveram um baixo desempenho, contudo, melhoria significativa foi observada na escala decendial, quando a ETo estimada pelo método do tanque A foi relacionada aos valores obtidos pelo lisímetro e pela equação de Penman-Monteith.
Palavras-Chave: | Coeficientes de tanque classe A; Evapotranspiração de referência; Penman-Monteith.
Thesagro: | Evaporação; Lisímetro.
Thesaurus Nal: | Evapotranspiration; Lysimeters.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (12863-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS