Data/hora: 23/06/2024 18:21:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	26/09/2001	
Data da última atualização: 	02/09/2004	
Autoria: 	ASSIS, F. N. de; VERONA, L. A. F.	
Título: 	Consumo de Agua e Coeficiente de Cultura do Sorgo.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.26, n.5, p.665-670, maio.1991	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	0 consumo de água, assumido como sendo igual à Evapotranspiração Máxima (ETm) e o Coeficiente de Cultura (Kc) do sorgo sacarino foram estimados com base nas medidas de Etin realizadas em evapotranspirômetro de nível de água constante e da Evapotranspiraçáo de Referência (ETo) calculada pelos métodos de Penman, Classe A e Radiação. A ETm no cicio de 130 dias foi da ordem de 460 min. Os valores de Kc, correspondentes aos estágios iniciais do desenvolvimento da cultura e aos valores máximos, foram semelhantes aos recomendados pela FAO. No final do ciclo os valores estimados de Kc foram superiores aos da FAO em cerca de 30%. Foi observada estreita correlação entre a ETm (mm/dia) e o índice de Área Foliar (IAF) da cultura. A eficiência de uso de água foi da ordem de 56,7 Mg/ha/dia.	
Palavras-Chave: 	eficiência de uso de água; Índice de Área Foliar (IAF); sorgo sacarino.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Sorghum Bicolor.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20838/1/pab08_maio_91.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20838-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS