Data/hora: 23/09/2024 01:00:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	18/01/2006	
Data da última atualização: 	18/01/2006	
Autoria: 	ASSIS, O. B. G.	
Título: 	Tratamento de silanização em grãos de feijão por hexametildissilazana: resultados preliminares.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 1, p. 219-222, jan-fev. 2005.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Gãos comerciais de feijão (Phaseolus vulgaris L.) forma submetidos a tatamento para formação de filme hidrofóbico por três procedimentos distintos de silanização. A solução foi hexametildissilazona (HDMS) para todos os tratamentos . Resultados indicam que os grãos tornam-se resistentes à umidade, reduzindo entre 15 e 57% a absroção em relação às amostras não tratadas. Tratamentos retardam ou evitam a germinação indesejável mesmo em condições de alta umidade. 	
Palavras-Chave: 	controle de germinação; Controle de umidade; Filmes hidrofóbicos; HDMS.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9164-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00009 -  - 2005.00009 - DIS