Data/hora: 22/06/2024 16:49:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	10/01/2000	
Data da última atualização: 	16/07/2019	
Autoria: 	BORGES, E.; ANTONINO, A. C. D.; DALL'OLIO, A.; AUDRY, P.; CARNEIRO, C. J. G.	
Afiliação: 	EDVANE BORGES, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Departamento de Energia Nuclear - DEN; ANTONIO CELSO DANTAS ANTONINO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; ATTILIO DALL'OLIO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; PIERRE AUDRY, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; CLEMENTE JOSÉ GUSMÃO CARNEIRO, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Convênio ORSTOM/CNPq.	
Título: 	Determinação da condutividade hidráulica e da sorvidade de um solo não-saturado utilizando-se permeâmetro a disco.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 11, p. 2083-89, nov. 1999	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Titulo em inglês: Determination of unsaturated htdraulic conductivity and sorptivity of a soil using a disk permeameter.	
Conteúdo: 	Dois metodos, utilizando permeametros a disco, foram usados para medir a sorvidade e a condutividade hidraulica em tres horizontes de um solo de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, utilizando-se potenciais de fornecimento de agua de 0, -2,5, -5 e -10 cm de agua. No primeiro metodo, a condutividade hidraulica foi obtida atraves de estimativas da sorvidade e do fluxo estacionario, utilizando-se apenas um permeametro. No segundo, as medidas da sorvidade e da condutividade hidraulica foram feitas utilizando-se valores dos fluxos estacionarios, obtidos a partir de dois permeametros de diferentes raios. Esse segundo metodo apresentou resultados mais consistentes dos tempos - gravitacional e geometrico -, e do raio caracteristico de poros que o primeiro metodo. A sorvidade foi tao importante quanto a condutividade hidraulica para caracterizar o processo de infiltracao. A reducao brusca dos valores dos raios caracteristicos de poros do horizonte A2/B. com mudancas no potencial de fornecimento de agua, revelou a heterogeneidade da estrutura deste horizonte, permitindo identificar a influencia dos volumes argilosos compactados sobre o processo de infiltracao.	
Palavras-Chave: 	Infiltration; Permeameter; Permeametro.	
Thesagro: 	Infiltração.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/16614/1/pab396_96.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (16614-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS