Data/hora: 12/06/2024 15:43:24

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.
Data corrente: | 24/11/1995
Data da última atualização: | 24/11/1995
Autoria: | MEDEIROS, J. D. F. de; BRITO, R. A. L.; AZEVEDO, H. M. de; SAMPAIO, F. M. A. S.
Afiliação: | EMPARN; EMBRAPA; UFPB; Idem.
Título: | Distribuicao de agua no solo pelo microaspersor ED2.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Gaucha, v.1, n.1, p.125-134, 1995.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho teve como objetivo determinar, sob condicoes de campo, alguns parametros do microaspersor ED2 como, area superficial molhada, formacao do bulbo umido e eficiencia de aplicacao. O estudo foi conduzido num Regossolo Eutrofico com Fragipan e consistiu na aplicacao de tres volumes de agua (300, 450 e 600 litros) com o acompanhamento da distribuicao de agua no solo. A area superficial molhada pelo microaspersor ED2  foi 11,89; 12,79 e 13,43 m2, para os volumes de agua aplicados de 300, 450 e 600 litros, respectivamente, mostrando alta sensibilidade a velocidade do vento. A analise do conteudo de agua no solo mostrou que, para os 300, 450 e 600 litros de agua aplicados, o bulbo efetivo alcancou as profundidades  medias de 8,12 e 19 cm e a frente deumedecimento, as profundidades medias de 31, 40 e 48 cm, respectivamente. Nas condicoes de clima estudado, a eficiencia de aplicacao media foi de 82,51% com uma perda, por evaporacao, de 17,49%.
Palavras-Chave: | Agua superficial; Micro-sprinkler; Soil humidity; Umidade de solo; Wet bulb.
Thesagro: | Bulbo; Distribuição de Água; Microaspersão.
Thesaurus Nal: | water distribution.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)
Exemplares: | CPAMN-UEPP - (4442-1) - ADP - SP - -- -  -  - 1995.00187 - DIS