Data/hora: 12/06/2024 16:15:40

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Cerrados; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Soja; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 02/07/2003
Data da última atualização: | 28/02/2013
Autoria: | SILVA, E. M. da; AZEVEDO, J. A. de.
Título: | Periodo de centrifugacao adequado para levantamento da curva de retencao da agua em solos do bioma cerrado.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Planaltina: Embrapa Cerrados, 2001.
Páginas: | 40 p.
Série: | (Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 8).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O período de centrifugação, necessário ao equilíbrio da água no solo, é fator preponderante da precisão da curva de retenção de água. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o período de centrifugação na curva de retenção de água, em cinco tipos de solos, representativos do Bioma Cerrado. As curvas de retenção foram modeladas, por regressão não-linear, e a soma dos erros residuais do ajuste resultante foi utilizada para a avaliação das diferenças estatísticas entre elas, pelo teste de razão de verossimilhança. As curvas de retenção ajustadas para cada tipo de solo foram agrupadas em famílias de curvas para facilitar a visualização das diferenças observadas. Os resultados mostraram, claramente, que o período de centrifugação afetou mais a umidade residual, promovendo uma nítida rotação nas curvas, em torno do ponto de saturação. Esse efeito estabeleceu um padrão de erro na água disponível, sistematicamente decrescente, com o aumento do período de centrifugação. Utilizando-se da técnica da regressão inversa foi possível estabelecer o período de centrifugação necessário para cada tipo de solo correspondente ao nível de significância de 5% e no intervalo de confiança de 90%. Com o estudo, concluiu-se que o período de centrifugação inferior ao equilíbrio altera a curva de retenção determinada por esse procedimento, afetando, principalmente, os valores de umidade nas tensões mais elevadas. Para os solos estudados, o período de centrifugação necessário à extração da água, em cada rotação aplicada, pelo método tradicional da centrífuga, deve ser superior a 80 minutos.
Palavras-Chave: | Available soil; Available soil-water; Curva de retenção; Disponibilidade hídrica; ECOSOL140; Fisico; Hidrica; Matic potential; Matric potential; Modelagem da curva de retencao; Modelagem de curva de retenção; Potencial matricial; Soi-water retention modeling; Soil-water retention modeling; Solo: Fisica e Fisico-hidrica.
Thesagro: | Centrifugação; Cerrado; Disponibilidade de Água; Física; Física do Solo; Solo.
Thesaurus Nal: | Water.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAC-2010/23737/1/bolpd-08.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

AI-SEDE - (29704-1) - EMB - FL - PP - 03618 - CPAC - 03618 - DIS
AI-SEDE - (29704-2) - EMB - FL - DD -  - CPAC -  - DIS
AI-SEDE - (29721-1) - EMB - FL - -- - 03693 - CPAC - 03693 - DIS
AI-SEDE - (29721-2) - EMB - FL - -- - 03693 - CPAC - 03693 - DIS
CNPAF - (25059-1) - EMB - FL - -- - FOL 4758 -  - 2001.04758 - DIS
CPAO - (19561-1) - ADP - FL - -- - FOL 12729 -  - FOL 12729 - DIS
CNPSO - (20162-1) - EMB - FL - -- - 5760 -  - 5760 - DIS
CPAC - (23737-1) - UMT - FL - -- - CRI6430 -  - CRI6430 - DIS
CPAC - (23871-1) - UMT - FL - -- - FOL7294 -  - FOL7294 - DIS
CPAMN - (25297-1) - EMB - FL - PP - FOL 213/09 -  - 2009.00213 - DIS