Data/hora: 05/06/2024 09:10:28

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 07/04/2010
Data da última atualização: | 24/05/2011
Autoria: | ANDRADE, R. G.; BATISTELLA, M.; VICTORIA, D. de C.; BARBOSA, R. A.; PAZ, A. R. da.
Afiliação: | RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; MATEUS BATISTELLA, CNPM; DANIEL DE CASTRO VICTORIA, CNPM; RODRIGO AMORIM BARBOSA, CNPGC; ADRIANO ROLIM DA PAZ, CNPM.
Título: | Uso de técnicas de sensoriamento remoto no mapeamento da evapotranspiração de pastagens.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2009.
Páginas: | 44 p.
Série: | (Documentos, 75).
Idioma: | Português
Conteúdo: | A atividade pecuária brasileira tem participação significativa no Produto Interno Bruto (PIB). O baixo custo de produção de carne bovina, fundamentalmente pela exploração das áreas de pastagem de forma extensiva, coloca o país como o principal exportador mundial. No entanto, existem inúmeros fatores que influenciam no ganho de peso satisfatório do rebanho, dentre estes o déficit hídrico se destaca principalmente pelas irregularidades do regime pluvial. Assim, os processos evapotranspirativos tornam-se relevantes no diagnóstico das condições ambientais das áreas sob pastagem. A identificação de períodos críticos ao longo das estações do ano contribui para o controle da intensificação de processos inerentes à degradação das pastagens. As técnicas de sensoriamento remoto tem sido muito promissoras para o desenvolvimento de medidas mais confiáveis e economicamente viáveis para a produção vegetal em grandes áreas. O algoritmo Sebal (Surface Energy Balance Algorithm for Land), por exemplo, possibilita o cálculo do fluxo de calor latente pela diferença na equação clássica do balanço de energia. A aplicação do Sebal tem sido realizada extensivamente em diversas regiões do mundo, que possuem diferentes características climáticas, com resultados bastante promissores. Utilizando imagens TM - Landsat 5 das áreas sob pastagens da Fazenda Experimental da Embrapa Gado de Corte e o algoritmo SEBAL, realizou-se o mapeamento de diversas variáveis do balanço de energia. A evapotranspiração média estimada variou de 1 a 2 mm d-1, em concordância com outros valores de literatura.
Palavras-Chave: | Imagens TM - Landsat; SEBAL.
Thesagro: | Balanço de Energia; Evapotranspiração; Pastagem.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://www.cnpm.embrapa.br/publica/download/evapotranspiracao_pastagens.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (2731-1) - UMT - FL - DD - 09/083 - DOC - 2009.083 - DIS