Data/hora: 08/06/2024 09:38:01

Biblioteca(s): | Embrapa Agrossilvipastoril.
Data corrente: | 29/01/2018
Data da última atualização: | 19/02/2019
Autoria: | BARROS, D. L. de.
Afiliação: | DANIELI LAZARINI DE BARROS, UFLA.
Título: | Caracterização e utilização de biocarvão proveniente de resíduo madeireiro na produção de mudas florestal, frutífera e a campo de teca (Tectona grandis L.f.).
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | 2017. 104 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Tese em Engenharia Agrícola) ­- Universidade Federal de Lavras. Orientador: Alessandro Torres Campos, UFLA; Coorientadora: Fabiana Abreu de Rezende, CPAMT.
Conteúdo: | Os resíduos sólidos, quando depositados de maneira inadequada, podem ocasionar danos ambientais, com consequências, muitas vezes, irreversíveis, podendo acarretar impactos ambientais negativos, como a contaminação de meio ambiente e provocar problemas na saúde de humanos e de outras espécies animais e vegetais. Existem inúmeras formas de processamento de resíduos. Dentre elas, destaca-se o método da pirólise de resíduos orgânicos para a obtenção de biocarvão e posterior utilização em sistemas agrícolas, como condicionador de solos, proporcionando melhorias nas suas características físicas, químicas e biológicas. Biochar, ou biocarvão, é um produto rico em carbono obtido a partir da decomposição térmica de materiais orgânicos em atmosfera com presença mínima ou ausência de oxigênio e com temperatura variando de 350 a 700ºC, tendo seu uso como condicionador de solos. Portanto, os objetivos, neste trabalho, foram avaliar os efeitos do biocarvão e do biocarvão ativado como componentes de substratos em diferentes concentrações, na produção de mudas de eucalipto e de maracujá, no viveiro e caracterizá-los, física e quimicamente, e verificar seu desempenho em campo na produção de teca (Tectona grandis L.f.). O estudo foi realizado em duas etapas. O primeiro experimento foi realizado no viveiro florestal Flora Sinop e o segundo, no campo experimental da Embrapa Agrossilvipastoril, de 2013 a 2017, ambos localizados em Sinop, estado de Mato Grosso. Foram avaliadas variáveis biométricas, como altura, diâmetro do coleto, número de folhas e matéria fresca e seca para as mudas de maracujá (Passiflora edulis Sims) e eucalipto (Eucalyptus grandis X Eucalyptus urophylla), em diferentes concentrações de substratos com biocarvão e biocarvão ativado. No ensaio a campo, avaliaram-se dados biométricos, como altura e diâmetro à altura do peito de teca, durante três anos. No primeiro ensaio, em viveiro para a produção de mudas, foi utilizado delineamento experimental em blocos ao acaso, constituindo, cada bandeja, um bloco, com 10 tratamentos e quatro repetições. Já no segundo ensaio, em campo, foram utilizados seis tratamentos com quatro repetições, com 25 árvores avaliadas, totalizando 600 parcelas amostrais. O biocarvão tem características desejáveis para um bom substrato de mudas. Os resultados encontrados permitem concluir que o biocarvão age como condicionador de solos agrícolas, influenciando o incremento da produção no setor, além de resultar na destinação adequada de resíduos. Foi possível concluir que o processo de ativação do biocarvão apresentou os melhores resultados, tanto como substrato para a produção de mudas como no cultivo a campo de teca. O biocarvão é uma alternativa para o aproveitamento de resíduos madeireiros.
Palavras-Chave: | Carbono pirolítico; Pirólise; Reaproveitamento de resíduos.
Thesagro: | Resíduo; Serragem.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)
Exemplares: | CPAMT - (947-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS