Data/hora: 19/06/2024 22:06:32

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 12/06/2008
Data da última atualização: | 19/08/2008
Autoria: | MELO, R. de M.; BARROS, M. de F. C.; SANTOS, P. M. dos; ROLIM, M. M.
Título: | Correção de solos salino-sódicos pela aplicação de gesso mineral.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.4, p.376-380, 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Com o objetivo de quantificar os parâmetros que determinam a efetividade do gesso na recuperação de solos salino sódicos do perímetro irrigado de Custódia, localizado em Pernambuco, visando ao aumento das áreas disponíveis para a agricultura irrigada um experimento foi realizado usando-se colunas de solo instaladas no laboratório de Mecânica do Solo e Aproveitamento de Resíduos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Os tratamentos foram dispostos em delineamento em blocos casualizados com arranjo fatorial de dois solos e seis níveis de gesso de jazida, equivalentes a
25, 50, 75, 100, 125 e 150% da necessidade de gesso, determinados pelo método de laboratório Schoonover M-1, incorporados aos primeiros 5cm da coluna de solo com três repetições. Os componentes avaliados foram a condutividade elétrica, a relação de adsorção de sódio (RAS) e os cátions solúveis do extrato da pasta saturada. O nível equivalente a 100% da necessidade de gesso mostrou-se eficaz na diminuição da RAS do extrato de saturação dos solos, reduzindo os teores de sódio dos solos.

Palavras-Chave: | RAS; Sodicidade.
Thesagro: | Condutividade Eletrica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21418-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS