Data/hora: 31/05/2024 16:10:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	18/04/1998	
Data da última atualização: 	18/04/1998	
Autoria: 	CASTELLS, A. J.; BARROS, N. F. de; NOVAES, R. F. de; SANT'ANNA, R.; NEVES, J. C. L.	
Título: 	Absorcao de fosforo como criterio de selecao de genotipos de soja quanto a tolerancia ao aluminio.	
Ano de publicação: 	1985	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.20, n.10, p.1163-1170, out. 1985.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Utilizou-se a absorcao de fosforo (P) como criterio de selecao de genotipos de soja (Glycine max (L.,) Merrill) quanto a tolerancia ao aluminio (A1). Plantas dos genotipos Bragg, IAC-2, UFV-1, UFV-4, UFV-79-55 e UFV-80-65 foram inicialmente cultivadas em solucao nutritiva completa, contendo Al (2ppm) ou nao, sob condicoes de casa de vegetacao. As plantas foram posteriormente transferidas para uma camara de crescimento onde, num primeiro ensaio, sob os mesmos tratamentos quanto ao A1, estudou-se a absorcao de P segundo a metodologia de Claassen & Barber. Constatou-se que o A1 aumentou a absorcao de P, exceto no UFV-1, onde ela nao variou, e no Bragg em que ela diminuiu, quando comparadas com o tratamento sem A1. A seguinte ordem quanto a taxa de absorcao de P em presenca de A1 foi estabelecida: UFV-4 > IAC- 2 > UFV-1 > UFV-79-55 > UFV-80-65 >Bragg. Num segundo ensaio, e com os mesmos tratamentos, determinaram-se os parametros cineticos (Imax e Km) da absorcao de P, usando-se, neste caso, o 32P. O A1 tende a diminuir o Imax no UFV-80-65, Bragg, UFV-79-55 e UFV-4 e aumentou no IAC-2.e UFV-1. O km de todos os genotipos foi aumentado pela presenca de A1. Os resultados indicaram que estes parametros (Imax e Km) podem ser utilizados como criterio para selecao de genotipos de soja quanto a tolerancia ao A1.	
Palavras-Chave: 	Kinetic parameters; Nutrient solution; Parametros cineticos.	
Thesagro: 	Glycine Max; Solução Nutritiva.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19792-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS