Data/hora: 13/06/2024 04:04:47

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 13/07/2023
Data da última atualização: | 13/07/2023
Autoria: | NASCIMENTO, P. dos S.; SILVA, J. A.; COSTA, B. R. S.; BASSOI, L. H.
Afiliação: | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO, Doutoranda da FCA/UNESP, Botucatu, SP; JULIANO ATHAYDE SILVA, Mestrando da UNIVASF; BRUNO RICARDO SILVA COSTA, Mestrando da UNIVASF; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.
Título: | Zonas homogêneas de atributos do solo para o manejo de irrigação em pomar de videira.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 38, n. 4, p. 1101-1113, 2014.
DOI: | https://doi.org/10.1590/S0100-06832014000400006
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na análise das variabilidades espacial e temporal dos fatores inerentes à produtividade agrícola, a geoestatística constitui a base para a aplicação dos conceitos de agricultura de precisão. Assim, este estudo foi desenvolvido com os objetivos de avaliar a variabilidade espacial de atributos físico-hídricos do solo e delimitar zonas homogêneas para o manejo da irrigação em um cultivo de videira, utilizando ferramentas geoestatísticas. Um experimento de campo foi realizado em Petrolina, PE, no Vale do Submédio São Francisco, em um pomar de videira irrigada por microaspersão. Em uma área de 3,2 ha, foram coletadas 160 amostras de solo nas camadas de 0,0-0,20 e 0,20-0,40 m, em quatro transeções, as quais foram utilizadas para as determinações das frações granulométricas (areia total, silte e argila), curva de retenção de água no solo, densidade do solo e porosidade total do solo. Os dados foram submetidos às análises pela estatística descritiva e geoestatística. A variabilidade espacial dos atributos físico-hídricos do solo foi observada; foi realizada a interpolação por krigagem e geração de mapas de contorno para a delimitação de zonas homogêneas. Os atributos de solo analisados apresentaram baixa (densidade do solo, porosidade total e areia total) e média heterogeneidade (silte e argila). O índice de dependência espacial observado foi classificado entre moderado e forte para todos os atributos. A água disponível na camada de 0,2-0,4 m apresentou o maior alcance e foi considerada o atributo para delimitação de três zonas homogêneas, que receberam diferentes volumes de água de irrigação durante dois ciclos de produção da videira, em razão da umidade do solo medido em cada uma dessas zonas.
Palavras-Chave: | Água disponível no solo; Dependência espacial; Geoestatística.
Thesagro: | Irrigação; Solo; Uva; Vitis Vinifera.
Thesaurus Nal: | Grapes; Irrigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1154937/1/Zonas-homogeneas-de-atributos-do-solo-para-o-manejo-de-irrigacao-em-pomar-de-videira-2014.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (60506-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS