Data/hora: 12/06/2024 21:18:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	09/07/2013	
Data da última atualização: 	14/12/2023	
Autoria: 	RAMOS, H. M. M.; BASTOS, E. A.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de; CARDOSO, M. J.; NASCIMENTO, F. N.	
Afiliação: 	HERBERT MORAES MOREIRA RAMOS, UFPI; EDSON ALVES BASTOS, CPAMN; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; MILTON JOSE CARDOSO, CPAMN; FÁBIO NUNES NASCIMENTO, UFPI.	
Título: 	Eficiência do uso da água e produtividade de grãos do feijão-caupi sob diferentes regimes hídricos.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 3., 2013, Recife. Feijão-Caupi como alternativa sustentável para os sistemas produtivos familiares e empresariais. Recife: IPA, 2013.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	CONAC 2012. Disponível em: http://www.conac2012.org/resumos/pdf/075b.pdf. Acesso em: 09 jul. 2013.	
Conteúdo: 	O feijão-caupi é cultivado, predominantemente, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, constituindo-se em uma importante fonte de emprego e renda regional. A baixa produtividade de grãos ainda é um fator limitante para cultura. Uma das tecnologias para aumentar essa produtividade é o manejo adequado da irrigação. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes lâminas de irrigação sobre a produtividade de grãos secos e a eficiência do uso da água no cultivo de feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). O experimento foi conduzido na Embrapa Meio-Norte, em Teresina, Piauí, de setembro a novembro de 2009, utilizando as cultivares BRS Guariba (porte semi ereto) e BRS Paraguaçu (porte prostrado). O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com quatro repetições. Foram avaliadas cinco lâminas de irrigação, estabelecidas com base em frações da evapotranspiração de referência (25, 50, 75, 100 e 125% da ETo), estimada pelo método de Penman-Monteith. As lâminas de irrigação que proporcionaram a máxima produtividade de grãos secos foram as de 449 mm e 370 mm com, 1.580,67 kg ha-1 (BRS Guariba) e 1.207,75 kg ha-1 (BRS Paraguaçu) respectivamente. A máxima eficiência de uso da água, 4,20 kg/ha/mm e 4,29 kg/ha/mm foram obtidas com a aplicação das lâminas de irrigação 326 mm e 279 mm, respectivamente, para as cultivares BRS Guariba e BRS Paraguaçu. A cultivar BRS Guariba apresentou melhor desempenho produtivo quando comparada com a cultivar BRS Paraguaçu. No entanto, a cultivar BRS Paraguaçu é mais eficiente no uso da água quando esta é um fator limitante.	
Palavras-Chave: 	Manejo de irrigação; Rendimento de grão.	
Thesagro: 	Vigna Unguiculata.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/85753/1/075b.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (29280-1) - UPC - AA - DD - S 93/13 -  - 2013.00093 - DIS