Data/hora: 21/06/2024 16:21:06

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 28/03/2007
Data da última atualização: | 16/01/2023
Autoria: | MATOS, D. S. de; GUIM, A.; BATISTA, A. M. V.; PEREIRA, O. G.; SOUZA, E. J. de O.; ZUMBA, E. R. de F.
Título: | Estabilidade aeróbica e degradabilidade da silagem de maniçoba (Manihot sp.) emurchecida.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 1, p. 109-114, out./dez. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho objetivou avaliar a estabilidade aeróbica e degradação ruminal da silagem de maniçoba. A estabilidade aeróbica foi determinada através da produção de gás carbônico (CO2), dosado a um, três, seis, nove e doze dias de exposição ao ar, sendo realizada a análise química na silagem remanescente desses períodos. Observou-se que a produção de CO2 aumentou gradativamente com a exposição ao ar devido, possivelmente, à utilização dos carboidratos solúveis e da fibra em detergente neutro (FDN). A degradabilidade ruminal foi avaliada com as silagens expostas ao ar por zero, seis e doze dias, e nos resíduos foram determinado a matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e FDN, para determinação da Degradabilidade Potencial (DP) e Efetiva (DE). A exposição ao ar influenciou apenas a DE da MS, com menores valores para silagem exposta por seis dias, e a DE da FDN, sendo que a silagem que não foi exposta ao ar apresentou melhores valores, confirmando a utilização da FDN na produção de CO2. A silagem de maniçoba apresenta baixa velocidade de deterioração aeróbica, com baixa produção de gás carbônico até doze dias de exposição ao ar.
Palavras-Chave: | Degradabilidade; Estabilidade aeróbica; Gás carbônico; Potencial.
Thesagro: | Maniçoba; Ph; Silagem; Zootecnia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

CPATSA - (35868-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPA - (18194-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS