Data/hora: 21/06/2024 19:14:16

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 15/04/2016
Data da última atualização: | 15/04/2016
Autoria: | FIORELLI, J.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R.; NASCIMENTO, M. F. do; CURTOLO, D. D.; SARTORI, D. de L.; BELINI, U. L.
Título: | Painés de partículas monocamadas fabricados com resíduo de madeira e fibra de coco verde.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 175-182, mar. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou investigar as propriedades físicas e mecânicas de painéis de partículas fabricados com maravalha de Pinus spp e fibras da casca de coco verde com o intuito de agregar valor a esses subprodutos agroindustriais. Os fatores e níveis experimentais investigados consistiram no tipo de adesivo [resina poliuretana bicomponente derivada de mamona (PU-mamona) e ureia-formaldeído] e nas proporções de fibras da casca de coco verde [0% (100% de maravalha de Pinus spp), 25%, 50%, 75% e 100%], conduzindo a um planejamento fatorial completo do tipo 5121, fornecendo 10 tratamentos distintos. Os resultados da análise estatística permitiram concluir que os painéis produzidos com resina PU-mamona apresentaram resultados de propriedades físico-mecânicas superiores aos produzidos com resina ureia-formaldeído e a inclusão de partículas da casca do coco verde acarretou na redução da absorção de água e do módulo de elasticidade, para alguns tratamentos.
Palavras-Chave: | Painéis; Planejamento de experimentos; Resina de mamona.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54987-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS