Data/hora: 14/06/2024 02:47:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Acre; Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	31/03/2009	
Data da última atualização: 	06/07/2021	
Autoria: 	RIGHI, C. A.; LUNZ, A. M. P.; BERNARDES, M. S.; PEREIRA, C. R.; TERAMOTO, E. R.; FAVARIN, J. L.	
Afiliação: 	Ciro Abbud Righi, Centro de Energia Nuclear (CENA); AURENY MARIA PEREIRA LUNZ, CPAF-AC; Marcos Silveira Bernardes, Escola superior de Agricultura Luiz Queiroz (ESALQ - USP); Carlos Rodrigues Pereira, Universidade Federal Rural do rio de Janeiro (UFRRJ); Edson Roberto Teramoto, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora); José Laércio Favarin, Escola superior de Agricultura Luiz Queiroz (ESALQ - USP).	
Título: 	Coffee water use in agroforestry system with rubber trees.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Árvore, Viçosa, v. 32, n. 5, p. 781-792, set./out. 2008.	
ISSN: 	0100-6762 (impresso) / 1806-9088 (online)	
DOI: 	10.1590/S0100-67622008000500001.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A absorção e uso da água pelas plantas são processos essencialmente energéticos que podem ser grandemente modificados pela porcentagem de cobertura do solo, tipo de plantas, área foliar e sua distribuição, estágio fenológico e diversos fatores ambientais. Cafeeiros (Coffea arabica - cv. Obatã IAC 1669-20) em Sistema Agroflorestal (AFS) espaçados de 3.4 x 0.9 m foram plantados dentro e ao lado de um seringal de 12 anos de idade (Hevea spp.) em Piracicaba, SP, Brasil (22 42'30"S, 47 38'00" W - altitude: 546 m). O fluxo de seiva dos cafeeiros com 1 ano de idade expostos a 35, 45, 80, 95 e 100% da radiação solar foi estimado pela técnica do balanço de calor (Dynamax Inc.). Cafeeiros sombreados sofreram a maior perda de água por unidade de radiação incidente. No entanto, as plantas em monocultivo (pleno sol) apresentaram a menor perda de água por unidade de radiação incidente. Nas distâncias avaliadas, o uso médio de água foi (gH2O.m-2área foliar.MJ-1): 64,71; 67,75; 25,89; 33,54; e 27,11 em dez./2002 e 97,14; 72,50; 40,70; 32,78; e 26,13 em fev./2003. Tal fato pode ser atribuído à maior sensibilidade estomatal dos cafeeiros sob condições de maior iluminação, o que faz que plantas a pleno sol apresentem eficiência de uso da água mais elevada. Expressar a transpiração por massa de folha pode ser um meio de verificar a adaptação das plantas aos diversos ambientes, a qual é inacessível quando realizado por área foliar.

Palavras-Chave: 	Absorción de agua; Agroforestería; Árbol del caucho; Coffea arabica cv Obatã; Coffee; Cultivo intercalar; Eficiência; Hevea sp; Luz; Radiación solar; Rubber tree; Sistema Agroflorestal (SAF); Transpiração; Transpiración; Uso da água.	
Thesagro: 	Absorção de água; Agrossilvicultura; Café; Cultivo intercalado; Hevea Brasiliensis; Radiação solar; Seringueira; Transpiração vegetal.	
Thesaurus Nal: 	Agroforestry; Coffea; Intercropping; Solar radiation; Transpiration; Water uptake.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116690/1/21180.pdf	
Registro original: 	Embrapa Acre (CPAF-AC)	
Exemplares: 	CNPF - (44958-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS
CPAF-AC - (21180-1) - UPC - AP - PP - SP 235 -  - 2009.00767 - DES
CPAF-AC - (21180-2) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS