Data/hora: 23/09/2024 05:44:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	15/03/2006	
Data da última atualização: 	15/03/2006	
Autoria: 	MARTINEZ, C. M. F.; BORATO, C. E.; MATTOSO, L. H. C.; BERNARDES FILHO, R.; HERRMANN, P. S. de P.; COLNAGO, L. A.; OLIVEIRA JR. O. N. de.	
Título: 	Influência das condições de preparação na cinética de adsorção e morfologia de filmes automontados de lisozima.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO INTERUNIDADES DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS-SICEM, 2., 1999, São Carlos. SICEM 99: programa e resumos. São Carlos: USP-IQSC, 1999. p.82-83.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Filmes automontados da proteína lisozima, proveniente das claras de ovo branco de galinha, têm sido produzidos a partir de uma técnica importante de imobilização de proteínas denominada automontagem (Self-Assembly), que é baseada na adsorção eletrostática da lisozima carregada positivamente em um substrato de quartzo carregado negativamente após um tratamento quíico de hidrofilização, onde os substratos foram submetidos ao tratamento com um banho de H2SO4/H2O2 (7:3) por uma hora e em seguida foram imersos numa solução básica de H2O/H2O2/NH4OH (5:1:1) por 30 minutos, sendo posteriormente lavados exaustivamente com água pura.	
Palavras-Chave: 	Filmes automontados; Lisozima; Self-Assembly.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9581-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00086 -  - 1999.00086 - DIS