Data/hora: 23/06/2024 06:49:06

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 25/09/2008
Data da última atualização: | 25/09/2008
Autoria: | CORRÊA, I. M.; MAZIERO, J. V. G.; ÚNGARO, M. R.; BERNARDI, J. A.; STORINO, M.
Título: | Desempenho de motor diesel com misturas de biodiesel de óleo de girassol.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência e Agrotecnologia, v.32, n.3, p.923-928, maio/jun., 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se, neste trabalho avaliar o uso de misturas de biodiesel de girassol (Helianthus annuus L.) e diesel no desempenho de um motor de ignição por compressão, injeção direta. Os ensaios foram realizados em bancada dinamométrica utilizando-se as misturas B5, B10, B20 e B100 em comparação ao diesel (D). Foi analisado o desempenho do motor através da tomada de potência (TDP) com cada combustível, e analisado o óleo lubrificante do motor antes e após 96 horas de uso com B100. Os resultados obtidos foram: D (40,7 kW; 271 g/kW.h); B5 (40,3 kW; 271 g/kW.h); B10 (39,8 kW; 277 g/kW.h); B20 (40,0 kW; 277 g/kW.h) e B100 (39,8 kW; 291 g/kW.h). Concluiu-se que o uso das misturas B5, B10, B20 e B100 proporcionou redução de no máximo 2,2 % na potência na TDP e um aumento máximo de 7,3 %, no consumo específico de combustível. A análise do óleo lubrificante, antes e após o uso com B100, detectou alterações aceitáveis, sendo a viscosidade, a presença de água e o teor de ferro os parâmetros mais expressivamente alterados.
Palavras-Chave: | desempenho; Motor de compressão.
Thesagro: | Biocombustível.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21583-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS