Data/hora: 25/05/2024 23:21:18

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 14/08/2001
Data da última atualização: | 27/09/2004
Autoria: | BERTOL, I.
Título: | Indice de Erosividade (EI30) para Lages (SC) - 1 Aproximacao.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.4, p.515-521,abr.1993
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desta pesquisa foi determinar a erosividade das chuvas em Lages (SC) e sua distribuicao anual, relacionando-a com a precipitacao. O estudo foi realizado no Centro de Ciencias Agroveterinarias, em Lages, em 1990. Para o calculo da erosividade usou-se o metodo proposto por Wischmeier, modificado por Cabeda. O coeficiente de chuva (Rc) foi obtido conforme proposto por Fournier, modificado por Lombardi Neto, e as relacoes foram feitas atraves de regressao linear. Os dados indicaram que o indice de erosividade medio anual (EI30) e de 5.694 Mj.mm/ha.h.ano. No periodo de outubro a fevereiro do EI30 total anual foi de 56%, desta-cando-se fevereiro, com 16%. As equacoes encontradas foram: EI30 = 0,06P + 110,46 (r = 0,58ns) e EI30 = 0,01Rc + 6,93 (r = 0,61ns), respectivamente, para precipitacao (P) e coeficiente de chuva (Rc).
Palavras-Chave: | coeficiente de chuva.
Thesagro: | Energia Cinética.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20512/1/pab93_12_abr.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20512-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS