Data/hora: 16/06/2024 05:59:19

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 09/03/2010
Autoria: | BERTUCCI NETO, V.; ASSIS, O. B. G.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Sistema de caracterização de ligas de Si-Ge para confecção de geradores termoelétricos.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciência e Cultura, São Paulo, v.41, n.7, p.323, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.06-D.1.10.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para utilizarmos as ligas de Si-Ge em geradores termoeletricos, necessitamos levantar 3 parametros: condutividade termica K, resistividade eletrica R e o efeito Seebeck S, obtendo-se assim uma curva de merito Z, em funcao da temperatura T, dada pela relacao Z(T)=S2/RK, com T variando entre 200 e 1200 graus Celsius. Para a medicao do parametro K, utilizamos o metodo de Angstrom das temperaturas periodicas, onde introduzimos 3 termopares na amostra e obtivemos, alem de K, as medidas R e S. O sistema e composto de um controlador de temperatura programavel para a amostra, um fasimetro de precisao, um registrador X-Y, pre-amplificadores de baixissimo ruido de entrada, um sistema de aquecimento senoidal com periodos de 1 a 1000s, alem de filtros para os sinais obtidos nos termopares. O equipamento e versatil, no sentido de que podemos levantar curvas de merito para outros materiais, bastando para isso que a amostra se enquadre na condicao de haste longa e semi-infinita, proposta inicialmente por Angstrom em 1863.
Palavras-Chave: | Confecção; Geradores; Ligas; Si-Ge; Sistema.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5212-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00009 -  - 1989.00009 - DIS