Data/hora: 22/06/2024 16:53:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite.	
Data corrente: 	16/03/2011	
Data da última atualização: 	28/04/2023	
Autoria: 	CLARO, E. M. T.; OTENIO, M. H.; BIDÓIA, E. D.; SILVA, N. M. M. G.; SANTOS, V. dos.	
Afiliação: 	ELIS MARINA TURINI CLARO; MARCELO HENRIQUE OTENIO, CNPGL; EDÉRIO DINO BIDÓIA, UNESP; NATÁLIA MARIA MACIEL GUERRA SILVA, Universidade Estadual Norte do Paraná; VALDECIR DOS SANTOS, SAAE - PR.	
Título: 	Avaliação (em escala laboratorial) da aplicação do processo eletrolítico em efluente de lagoa de estabilização de esgoto urbano.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Química Nova, v. 33, n. 3, p. 557-561, 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Physico-chemical and microbiological parameters were evaluated before and after applying an electrolytic process to effluents of a stabilization lagoon, in the presence or absence of ?salt?. Chlorine generation and bactericidal properties of the treatments were studied following two experiments. Effluent pH increased with electrolysis time. In the absence of ?salt?, 20 min electrolysis resulted in a COD (Chemical Oxygen Demand) reduction of 44%, along with ca. 99.9% (3 log10 cfu/mL) reduction in total coliforms, heterotrophic bacteria and Escherichia coli. These results indicated that the electrolytic process is a promising complementary technology to improve effluent quality for stabilization lagoons.	
Palavras-Chave: 	Eletrólise; Tratamento de efluentes.	
Thesagro: 	Desinfecção.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/881195/1/Avaliacao-em-escala-laboratorial.pdf	
Registro original: 	Embrapa Gado de Leite (CNPGL)	
Exemplares: 	CNPGL - (17996-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS