Data/hora: 01/06/2024 10:18:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	22/04/1999	
Data da última atualização: 	22/04/1999	
Autoria: 	BOLLER, W.	
Título: 	Desenvolvimento de complementos para semeadoras em solo sob preparo reduzido.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Santa Maria: UFSM, 1990.	
Páginas: 	137p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	O preparo reduzido do solo e uma alternativa para controlar a erosao, e caracteriza-se pela producao de uma superficie mais rugosa, maior quantidade de agregados grandes e percentagem de cobertura por restos de culturas mais elevada que o preparo convencional. Porem, para que a germinacao das sementes de culturas anuais seja rapida e uniforme, o leito de semeadura deve ser firme e composto por agregados pequenos. Com a finalidade de estudar a viabilidade da semeadura de soja em solo preparado somente com escarificador, realizou-se 2 experimentos, adaptando-se 4 tipos de complementos em uma semeadura de precisao, visando preparar um leito de semeadura localizado, sobre uma faixa de 15cm de largura, em cada linha. Os experimentos foram realizados em Latossolo Vermelho escuro Distrofico (Unidade de Mapeamento Passo Fundo). A cultura anterior (aveia) foi manejada atraves de um picador de palha tratorizado, e produziu 3.100 Kg/ha de materia seca. Em um dos tratamentos com preparo reduzido, e nas duas testemunhas (aracao seguida por 2 gradagens e escarificacao mais 2 gradagens), a semeadora operou sem complementos. Todas as parcelas foram submetidas a 2 capinas mecanicas. Os parametros avaliados foram: % de cobertura do solo apos a semeadura; distribuicao do diametro de agregados e diametro medio geometrico (DMG), nas entrelinhas e linhas; velocidade de absorcao de agua pelas sementes; indice de velocidade de emergencia; rugosidade superficial; densidade de plantas de soja; rendimento de graos; e esforco de tracao e potencia requeridos pela semeadura. Os resultados indicaram que a cobertura do solo, a percentagem de agregados maiores que 50 mm e o DMG nas entrelinhas, o indice de rugosidade superficial e a forca de tracao e a potencia, foram significativamente superiores, nos tratamentos sob preparo reduzido. A forca de tracao e a potencia foram diferentes entre tratamentos sem e com acessorios, assim como entre os acessorios. A velocidade de absorcao de agua pelas sementes, foi inferior no tratamento com escarificacao seguida por 2 gradagens. Nos demais parametros, nao houve diferencas  significativas entre tratamentos, evidenciando que, a semeadura produziu um leito de semeadura adequado para a cultura da soja, mesmo quando o preparo do solo foi mais rustico que o convencional. 	
Palavras-Chave: 	Erosin control; Erosion.	
Thesagro: 	Controle da Erosão; Engenharia Rural; Equipamento Agrícola; Erosão do Solo; Manejo do Solo; Maquina; Método; Semeadura; Solo.	
Thesaurus Nal: 	engineering; equipment; soil; soil management; sowing.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (19596-1) - ADD - TS - -- - T006/90 - BOL - T006/90 - DIS