Data/hora: 22/06/2024 02:10:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	19/12/2006	
Data da última atualização: 	28/04/2015	
Autoria: 	FIGUEIREDO JÚNIOR, L. G. M.; DIAS, N. da S.; DUENHAS, L. H.; BOTREL, T. A.	
Afiliação: 	CPATSA.	
Título: 	Construção e calibração de um manômetro de leituras digital microprocessado.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Irriga. Botucatu, v. 11, n. 4, p. 492-499, out./dez. 2006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho refere-se à construção e a calibração de um manômetro com leituras digital de baixo custo e simples. O manômetro armazena dados de pressão em condutos forçados, utilizando-se basicamente um microcontrolador Basic Step, um conversor analógico digital e um transdutor de pressão. O manômetro desenvolvido foi calibrado com auxílio de um manômetro de peso morto, e a equação que correlaciona tensão e pressão, comparada à fornecida pelo fabricante. Verificou-se uma tendência de erro maior para as menores pressões, o que justifica a calibração ao se usar o mesmo trasdutor de pressão empregado neste trabnalho. O manômetro construído pode substituir, sem porejuízos, modelos de custo elevado e de difícil manutenção, além de poderem ser instalados com computadores de baixo desempenho, muitas vezes em desuso nas universidades, centros de pesquisas e empresas, possibilitando a realização de diversos tipos de experimentos ou, simplesmente leitura de sinais.	
Palavras-Chave: 	Basic Step; Condutos forçados; Sensor de pressão.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/123045/1/Duenhas.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (34402-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS