Data/hora: 07/06/2024 13:02:35

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 12/06/2007
Data da última atualização: | 12/06/2007
Autoria: | BRAMORSKI, J.; FRANCO, H. J. A.; HERRMANN, P. S. de P.; CRESTANA, S.
Título: | Development of the optical sensor with conductive polymer, using polyaniline by in-situ deposition onto poly(ethylene terephthalate) (PET), to measured the pH in natural water.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: MACRO 2006; WORLD POLYMER CONGRESS, Rio de Janeiro, Brazil; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACROMOLECULES, 41ST., 2006, Rio de Janeiro. Proceedings... [S. l.]: ABPol, 2006. 1 CD-ROM.
Idioma: | Inglês
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (10544-1) - UPC - SP - -- - PROCI-06.00083 -  - 2006.00083 - DIS