Data/hora: 21/09/2024 08:18:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/05/1993	
Data da última atualização: 	14/05/1993	
Autoria: 	FOELKEL, C. E. B.; BRASIL, M. A. M.; BARRICHELO, L. E. G.	
Título: 	Metodo para determinacao da densidade basica de cavacos para coniferas e folhosas	
Ano de publicação: 	1971	
Fonte/Imprenta: 	IPEF, Piracicaba, n.2/3, p.65-74, 1971	
ISSN: 	0100-4557	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para a determinacao da densidade basica da madeira transformada em cavacos foi realizado um estudo comparativo entre os metodos do Maximo Teor de Umidade e da Balanca Hidrostatica. Foram utilizados cavacos obtidos industrialmente de madeira de oito especies entre coniferas e folhosas a saber: Araucaria angustifolia, Pinus elliottii, P. taeda, P. caribaea, var. hodurensis, E. saligna, E. alba, E. grandis, E. propenqua. Os resultados obtidos foram analizados estatisticamente e estabelecida uma equacao de regressao entre os metodos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (8660-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS