Data/hora: 03/06/2024 08:41:17

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação; Embrapa Soja.
Data corrente: | 11/04/2006
Data da última atualização: | 08/09/2008
Autoria: | RABELLO, L. M.; BROWN, G. G.
Título: | Sistema Eletrônico para Extração de Minhocas Através de Corrente Elétrica.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2005. 5 p.
Série: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Circular Técnica, 31).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sistema eletrônico para extração de minhocas do solo com o propósito de estudo de bioindicadores de qualidade do solo, é apresentado neste trabalho. O sistema é controlado por um microprocessador, PIC18F4222 de fabricação da Microchip Inc., que controla uma fonte de alta tensão, seleciona a tensão desejada, e aplica essa tensão de uma forma padronizada entre três eletrodos, de um conjunto de oito eletrodos, aplicando a tensão em um conjunto de três em três eletrodos, até completar os 8 eletrodos. Esta maneira de aplicar as tensões nos três eletrodos faz com que uma corrente elétrica circule dentro da região de localização dos eletrodos, provocando um desconforto as minhocas ali presentes, fazendo com se desloquem à superfície, onde são coletadas.
Palavras-Chave: | Método de coleta de minhoca; Qualidade do solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/10472/1/CiT31_2005.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (10472-1) - UMT - FL - -- - PROCI-05.00159 -  - 2005.00159 - DIS
CNPSO - (26124-1) - UPC - FL - PP - 6357 -  - 6357 - DIS