Data/hora: 23/09/2024 16:05:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	03/06/2015	
Data da última atualização: 	08/06/2015	
Autoria: 	CÉSAR, A. A. da S.; MENDES, L. M.; BUFALINO, L.; PROTÁSIO, T. de P.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; MORI, F. A.; MESQUITA, R. G. de A.	
Título: 	Análise da qualidade do encolamento de partículas de painéis OSB em condições de laboratório.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 501-508, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade do encolamento de partículas "strand" e a influência desse processo na qualidade final da colagem em painéis OSB. Realizou-se a mensuração das dimensões e determinação da massa de 658 partículas antes e após o processo de encolamento. As variáveis gramatura (g.m-2) e a quantidade efetiva de adesivo aplicado (%) foram avaliadas. Aplicaram-se os teores de 6, 9 e 12 % de adesivo fenol-formaldeído em partículas de Pinus oocarpa e Eucalyptus grandis. Foi realizado o teste de tração perpendicular nos painéis produzidos. O processo de encolamento de partículas "strand" em laboratório é heterogêneo, o que dificultou analisar a influência das variáveis de processamento sobre a quantidade efetiva de adesivo aplicado e gramatura. Foi verificado que painéis OSB produzidos com a espécie Pinus oocarpa apresentaram menor gramatura de partículas em relação aos painéis de Eucalyptus grandis. Esse resultado foi atribuído a menor densidade básica da madeira de Pinus oocarpa. Observou-se que maiores gramaturas na partícula estão, positivamente, relacionadas com a resistência à tração perpendicular.	
Palavras-Chave: 	Colagem; Gramatura; Tração perpendicular.	
Thesagro: 	Adesivo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53720-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS