Data/hora: 23/09/2024 00:34:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	CASSARO, F. A. M.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Tomografia simultanea de dupla energia para caracterizacao fisica de um meio poroso deformavel.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos estendidos do Grupo de Instrumentacao... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.	
Páginas: 	p.113-116.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho introduz-se a tomografia de dupla energia simultanea como uma nova metodologia capaz de determinar, simultaneamente, a densidade global e a umidade, parametros relevantes na caracterizacao fisica de materiais porosos com caracteristicas expansivas. Em particular, o metodo foi aplicado a caracterizacao de um solo com comportamento expansivo-contrativo, quando submetido a diferentes graus de hidratacao. Sao apresentadas medidas empregando dois picos distintos de radiacao provenientes da filtragem por placas de estanho (Sn), da radiacao de Bremsthralung proveniente de uma fonte de raios X. Os dados obtidos pela tecnica propiciaram a analise da expansividade do solo e as determinacoes foram interpoladas atraves do "modelo das tres retas", o qual descreve a expansao do solo atraves da variacao nas fases solida, liquida e gasosa em que o solo pode ser dividido.	
Palavras-Chave: 	Caracterizacao; Densidade; Dupla energia; Meio poroso deformavel; Metodologia; Tomografia simultanea.	
Thesagro: 	Física do Solo; Solo; Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5423-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00012 -  - 1995.00012 - DIS