Data/hora: 23/09/2024 16:13:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Corte.	
Data corrente: 	16/05/2010	
Data da última atualização: 	16/05/2010	
Autoria: 	OLIVEIRA, M. A. de; DALCHIAVON, F. C.; CABRAL, E. da P.; SILVA, J. V. L. da; ALMEIDA, R. G. de.	
Afiliação: 	Marco Antônio de Oliveira, SECITEC/Diamantino-MT.; Flávio Carlos Dalchiavon, Mestrando em Agronomia – UNESP/Ilha Solteira-SP; Edmundo da Paz Cabral, FENIX Agro/Tietê-SP.; João Vitor Lino da Silva, Várzea Grande-MT; ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA, CNPGC.	
Título: 	Composição química da silagem de resíduos industriais de abacaxi sob níveis de resíduo de soja.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 46., 2009, Maringá. Inovação científica e tecnológica em zootecnia: anais dos resumos. Maringá: SBZ: UEM, 2009.	
Páginas: 	3 p.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se avaliar o efeito de níveis de adição de resíduo de soja no momento da ensilagem sobre a composição química da silagem de resíduos industriais de abacaxi, com o intuito de reduzir o teor de umidade do material ensilado e melhorar a qualidade da silagem. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco níveis de adição de resíduo de soja (0, 10, 20, 30 e 40%) e quatro repetições. O teor de MS da silagem de resíduos industriais de abacaxi aumentou linearmente em função dos níveis de resíduo de soja, estimando-se valores de 16,04 e 39,56 %, para os níveis de 0 e 40%, respectivamente. O uso do resíduo de soja na ensilagem dos resíduos industriais de abacaxi aumentou os níveis de PB da silagem produzida de 9,46% para 29,17 % e reduziu os teores de FDN, de 47,74% para 26,78%, até o nível de 40%. O teor de FDA não foi alterado com a adição de resíduo de soja no momento da ensilagem dos resíduos industriais de abacaxi, estimando-se valor médio de 20,24 %. Os valores de pH aumentaram linearmente de 3,64 para 4,35, sem e com 40% de resíduo de soja, respectivamente . O
uso de resíduo de soja no momento da ensilagem dos resíduos industriais de abacaxi não alterou a densidade das silagens, estimando-se um valor de 260 kg/m3. Concluiu-se que houve melhoria na qualidade da silagem de resíduos industriais de abacaxi com a adição de resíduo de soja no momento da sua ensilagem, sendo que o uso desse aditivo também promoveu uma redução na umidade do material ensilado.	
Palavras-Chave: 	Resíduos.	
Thesagro: 	Abacaxi; Soja.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Gado de Corte (CNPGC)	
Exemplares: 	CNPGC - (13197-1) - UPC - PL - CD - CD-111 - REU -  - DIS