Data/hora: 17/06/2024 14:53:33

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 11/11/2013
Data da última atualização: | 19/11/2013
Autoria: | CAIXETA, A. A. G.; PINHEIRO, N. R.; GONCALVES, S. B.; MACHADO, F.
Afiliação: | Atila A. G. Caixeta, UnB; Nathalia R. Pinheiro, UnB; SILVIA BELEM GONCALVES, CNPAE; Fabricio Machado, UnB.
Título: | Incorporação In-situ de hidroxiapatita em poli ( Metacrilato de metila) via polimerização do tipo massa-suspensão.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis, SC. Proceedings... São Paulo: Associação Brasileira de Polímeros; Florianópolis: UFSC, 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Reações de polimerização em massa-suspensão sequencial empregadas para obtenção de materiais poliméricos compósitos a base de metacrilato de metila e hidroxiapatita (HAP), mostrando que partículas poliméricas com boas características morfológicas são obtidas como resultado da dispersão apropriada dos fragmentos de HAP nas matrizes termoplásticas de poli(metacrilato de metila) e poli(metacrilato de metila-co-acrialato de etila). Análises de difração de raios X mostraram que o material final exibe picos característicos da HAP pura com intensidade proporcional a fração incorporada, que foi determinada via termogravimetria na faixa de 1 % a 17 % em peso.
Palavras-Chave: | Acrilato de etila; Cimento ósseo; HIDROXIAPATITA; Metacrilato de metila; Polimirização massa-suspensão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (2288-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS