Data/hora: 09/06/2024 18:49:37

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2005
Data da última atualização: | 03/03/2005
Autoria: | FONTE, T. F.; CALIL JUNIOR, C.
Título: | Ponte em tabuleiro laminado protendido transversalmente de madeira.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 11, jan./jun. 2003.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | Resumo: A aplicação de tabuleiro laminado protendido transversalmente para uso em estruturas de pontes de madeira é uma alternativa viável técnica e economicamente. Consiste em dispor de lâminas de madeira, classificadas visual e mecanicamente, com espessuras de 5 a 10 centímetros, e aplicar uma protensão transversal, através de barras de aço com alta resistência. Esta protensão deve ser tal que não provoque escorregamento interlaminar, visto que é necessário um comportamento de placa no sistema, mas que, por outro lado, não cause esmagamento das peças por compressão perpendicular às fibras. Este trabalho apresenta recomendações para o projeto e construção de pontes em tabuleiro laminado protendido de madeira, bem como uma análise da construção e do desempenho da primeira ponte utilizando esta técnica na América do Sul. Os resultados obtidos apontam baixo custo do sistema e elevado desempenho estrutural, superior ao esperado de acordo com o projeto, além de facilidade e rapidez de execução. O sistema pode ser utilizado por qualquer profissional de engenharia de forma segura, barata e fácil.
Palavras-Chave: | Estrutura de Madeira; Ponte.
Thesagro: | Laminado.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36383-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS