Data/hora: 21/09/2024 12:46:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	27/08/2002	
Data da última atualização: 	27/08/2002	
Autoria: 	CAMPOS, A. T. de.	
Título: 	Análise da viabilidae da reciclagem de dejetos de bovinos com tratamento biológico, em sistema intensivo de produção de leite.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Botucatu: UNESP, 1997	
Páginas: 	141p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	 O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho econômico e a iciência do tratamento biológico aeróbio, na redução e estabilização da matéria ~gânica biodegradável, de dejetos líquidos de bovinos, visando a sua reciclagem na rnpeza hidráulica das instalações dos animais ("free stall") e sua posterior tilização nas áreas de produção de forragem. 
O trabalho foi desenvolvido nas instalações do Sistema Intensivo de produção de Leite (SIPL) da Embrapa -Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Jeite (CNPGL), situado no município de Coronel Pacheco, MG. Dois reatores com capacidade útil de 300 m3 cada um foram construídos para compor as unidades do processo de lodo ativado por batelada :LAB), com sistemas de aeração prolongada e internitente. Esses reatores foram dimensionados para um tempo de detenção hidráulico de 24 dias, com diluição dos dejetos (fezes + urina) em água na proporção de 1:1. Em cada reator foi instalado um aerador-misturador submersível, regulados para períodos de aeração de nove minutos e não-aeração de 18 minutos. Uma motobomba de rotor aberto, com vazão de 60 m3/h, foi utilizada para reciclar o efluente tratado sobre os corredores dos galpões de confimamento "free stall" e promover a limpeza hidráulica dos dejetos, que retomam aos tanques de aeração por gravidade por meio de canaletas. A drenagem dos reatores foi processada por uma motobomba submersa, com vazão de 10 m3/h, conduzindo o efluente até as áreas de, produção de forragem, por escoamento superficial. A caracterização dos efluentes foi realizada por meio de amostragens na entrada e no interior dos tanques de aeração, na saída da tubulação de irrigação e dos dejetos puros dos animais. Foram analisados os seguintes parâmetros: pH, temperatura, óleos e graxas, DBO total e solúvel, DQO total e solúvel, sólidos totais fixos e voláteis, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos fixos e voláteis, nitrogênio total e amoniacal, potássio, fósforo total, magnésio e sódio. Para avaliar o desempenho econômico, foram levantados os custos, investimentos e beneficios anuais apresentados pelo sistema de tratamento, para est.imar os seguintes indicadores de rentabilidade: valor atual (V A), taxa interna de retorno (TIR), relação beneficio/custo (B/C), período de recuperação do capital investido (PRC) e custo total atualizado (CTA). Os resultados indicaram que o sistema de tratamento biológico aeróbio foi eficiente para reduzir e estabilizar a matéria orgânica do efluente líquido dos bovinos. Altas reduções de DBO (94,36 e 95,15%) e DQO (77,92 e 85,00%) foram alcançadas para os efluentes de irrigação e decantado, respectivamente. Considerando a condição mais realista para análise, os indicadores de rentabilidade mostraram-se altamente favoráveis à implantação do sistema de tratamento biológico, trazendo beneficios sociais, econômicos e sanitários ao SIPL. Nesta condição, a relação B/C foi de 1,91, indicando uma eficiência econômica de 9} %e um custo de produção de R$ 0,52 por unidade monetária produzida.  O processo de tratamento proporcionou uma economia considerável de água, energia e mão-de-obra, caracterizado pelo sistema operacional, automação e reciclagem do efluente para limpeza das instalações. 
	
Palavras-Chave: 	Aeração intermitente; Dejectos de bovinos; Reciclagem de efluentes; Tratamento biologico aeróbio.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (14113-1) - ADD - TS - -- - TS473 - CAM - 2002.00473 - DIS