Data/hora: 24/05/2024 08:54:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	21/11/2007	
Data da última atualização: 	12/05/2023	
Autoria: 	CAMPOS, C. A. B.; FERNANDES, P. D.; GHEYI, H. R.; BLANCO, F. F.	
Afiliação: 	CARLOS ALBERTO BRASILIANO CAMPOS, PROFESSOR DA EAF-BJ; PEDRO DANTAS FERNANDES, UFCG/CTRN; HANS RAJ GHEYI, UFCG/CTRN; FLAVIO FAVARO BLANCO, CPAMN.	
Título: 	Tomato growth and dry matter partitioning as a function of the irrigation water quality.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 38, n. 3, p. 239-246, jul./set. 2007.	
ISSN: 	0045-6888	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Neste estudo, foram avaliados o crescimento e a partição de matéria seca do tomateiro industrial cv IPA 6, cultivado sob irrigação com águas de diferentes condutividades elétricas (ECw) e proporções de sódio, em um delineamento fatorial 5x2, inteiramente casualizado. As mudas foram transplantadas para rizotrons e irrigadas diariamente, sendo as matérias secas da haste, ramos, inflorescências e frutos determinadas no final do ciclo da cultura. O solo foi retirado dos rizotrons em intervalos de 15 cm de profundidade, lavado e peneirado para determinação da matéria seca das raízes em camada do solo. A matéria seca da parte aérea foi reduzida em 6,9% por incremento unitário da salinidade.	
Thesagro: 	Lycopersicon Esculentum; Qualidade; Salinidade; Sódio; Tomate.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116337/1/RCAV38-N3-239.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (21099-1) - UPC - AP - DD - 630.5 -  -  - DIS