Data/hora: 15/06/2024 14:10:36

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 17/03/2011
Data da última atualização: | 20/04/2022
Autoria: | DONAGEMMA, R. A.; DONAGEMMA, G. K.; PRADO, R. B.; CAMPOS, T. M. P. de.
Afiliação: | RAQUEL A. DONAGEMMA, UFF; GUILHERME KANGUSSU DONAGEMMA, CNPS; RACHEL BARDY PRADO, CNPS; TÁCIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS, PUC-RIO.
Título: | Validação de método espectofotométrico para avaliação e monitoramento de paraquat em solo e água no município de Bom Jardim-RJ.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2010.
Páginas: | 39 p.
Série: | (Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 174).
ISSN: | 1678-0892
Idioma: | Português
Conteúdo: | No Brasil, o Paraquat é amplamente utilizado em várias culturas e o grandeproblema ambiental é devido a sua alta persistência e elevada solubilidade levando a contaminação dos lençóis freáticos. Vários métodos são utilizados na quantificação do Paraquat, porém o método mais simples que é o espectrofotométrico apresenta a limitação de se aplicar apenas a concentrações elevadas, ou seja, apresenta baixa sensibilidade. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo validar um método de extração e quantificação via espectrofotometria visando à obtenção de limites de quantificação adequados a determinação de Paraquat em amostras de água e solo. Esta otimização visa subsidiar o monitoramento do Paraquat na microbacia do córrego Pito Aceso, no município de Bom Jardim - RJ, onde este produto é bastante utilizado em culturas perenes e anuais. A extração e pré-concentração do paraquat da matriz solo (Cambissolo Háplico textura média) foram realizadas por meio de extração com solvente seguida de extração em fase sólida (cartuchos C18). Para a matriz água foi realizada somente extração em fasesólida (cartuchos C18). Os parâmetros de validação para o método proposto apresentaram sensibilidade 0,0097 unidades de absorvância L ?g-1, limites de detecção1,30 ?g L-1 e limite de quantificação do instrumento 4,33 ?g L-1. A precisão do método variou de 0,58% a 2,84% e 1,38% a 3,52% para água e solo respectivamente. O teste de recuperação apresentou resultados satisfatórios variando de 93% a 98% para água e 80% a 83% para solo. Após a otimização e validação do método, quatro parcelas de perda de solo, já implantadas na região de Bom Jardim - RJ foram monitoradas quanto ao teor de Paraquat no solo e na água de escoamento.
Palavras-Chave: | Bom Jardim; Espectofotométrico.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/71515/1/validacao-de-metodo.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (15605-1) - UMT - FL - DD - BPD 174 -  - 10.00039 - DIS