Data/hora: 24/06/2024 13:06:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	02/12/2008	
Data da última atualização: 	09/01/2009	
Autoria: 	PALARETTI, L. F.; MANTOVANI, E. C.; SEDIYAMA, G. S.; STUCHI, E. S.; CANO, M. A. O.	
Afiliação: 	Luiz Fabiano Palaretti, UFV; Everardo C. Mantovani, UFV; Gilberto S. Sediyama, UFV; Eduardo Sanches Stuchi, CNPMF; Marco A. O. Cano, UFV.	
Título: 	IRRISIMPLES : uma alternativa no gerenciamento de pomares irrigados no Estado de São Paulo.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O uso da irrigação em pomares do estado de São Paulo visa o aumento da produtividade, por oferta de condições favoráveis ao cultivo ao pomar. O estado tem 12,1% da área irrigada, com produtividade média de 90 Kg (2,2 cx/pé) frente a 80 Kg (1,96 cx/pé) em áreas sem irrigação (IEA-APTA, 2008). A engenharia apresenta equipamentos sofisticados e eficientes, tornando necessária à sua complementação por um sistema de manejo de água que deve ser operacional na determinação do consumo de água pela planta, ou seja, a evapotranspiração da cultura (ETc), em mm dia-1, calculada pela equação ETc = ETo x kc x ks x kl, onde ETo é a evapotranspiração de referência, mm dia-1; kc, ks e kl coeficientes de cultura, estresse de solo e localização (molhamento) definidos previamente. O método padrão de estimativa da ETo é o de Penman-Monteith - FAO 56 (PM) (SMITH, 1991; ALLEN et al., 1998 - FAO Irrigation and Drainage Paper 56) requerendo dados de temperaturas mínima, média, máxima, velocidade de vento, radiação solar, umidade relativa (PEREIRA; VILA NOVA; SEDIYAMA, 1997). Simplificadamente tem-se o método de Hargreaves & Samani, (1985) (HG) requerendo somente temperaturas máxima, mínima, média a radiação extraterrestre, tabelada, com valores diários em função da latitude do local (PEREIRA; VILA NOVA; SEDIYAMA, 1997), embora tenha tendência a superestimar o padrão (SENTELHAS e CAMARGO, 1996; BONOMO et al. 1998; NETO, 2003), é uma alternativa quando a quantidade de dados meteorológicos é reduzida. O método pode ser calibrado utilizando o modelo linear, em função do padrão, visando uma diminuição do erro, gerando-se coeficientes de ajustes baseado em banco de dados climáticos históricos. Os coeficientes gerados são utilizados na aproximação dos valores de ETo calculados por HG. O IRRISIMPLES é um software que realiza o balanço hídrico climático, calculando a ETc ajustada em função dos coeficientes inseridos, indicando de forma simples e direta a quantidade de água a ser reposta pelo sistema de irrigação. Neste trabalho trata da demonstração do uso de tal ferramenta no gerenciamento diário da irrigação em laranjeira, no estado de São Paulo.	
Thesagro: 	Fruticultura; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)