Data/hora: 20/06/2024 09:40:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	02/09/1997	
Data da última atualização: 	25/01/2023	
Autoria: 	CARDOSO, A. J. F.	
Afiliação: 	AFONSO JORGE FERREIRA CARDOSO, CPATU.	
Título: 	Servidores de arquivos duplicados em redes locais com ambiente Unix.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	1997.	
Páginas: 	87 f.	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. Orientadora: Ingrid Eleonora Schreiber Jansch-Pôrto.	
Conteúdo: 	A utilização de técnicas de tolerância a falhas em uma rede local possibilita o aumento da dependabilidade dos sistemas computacionais. Considerando aplicações em geral, as redes locais apresentam confiabilidade suficiente, que pode também ser controlada através do próprio software existente. Portanto, como a maioria dos problemas ainda são relacionados à indisponibilidade, é possível concluir que mudar essa realidade passa a ser a principal meta em uma rede local tolerante a falhas. Este trabalho propõe uma solução de rede local cliente/servidor com servidor duplicado, tendo como sistema operacional básico o UNIX, como forma de aumentar a disponibilidade. O sistema trabalha com um único servidor (servidor primário), do ponto de vista dos usuários, que além de atender as requisições de serviços dos clientes, faz o "espelhamento" dos dados para um servidor reserva (servidor secundário). Caso o primário falhe, o secundário assume suas funções na rede. O sistema de arquivos distribuído usado é o RNFS ("Reliable Network File System'), que é uma extensão do sistema de arquivos NFS ("Network File System'). O RNFS tem por objetivo inserir tolerância a falhas no processo de manipulação remota de arquivos replicados em diversos servidores. O método de replicação empregado é baseado em um algoritmo de cópia principal, com distribuição síncrona de atualizações do servidor primário ao servidor secundário. Caso ocorra troca de servidor, as estações-clientes recebem notificação do novo servidor para que mudem suas informações de roteamento, permitindo assim, a continuidade no acesso aos dados de forma resiliente, à falhas. Os servidores primário e secundário são interligados através de duas rotas de comunicação, o barramento principal da rede e o barramento especial. A utilização de um barramento especial tem por objetivo, permitir que a ação de "espelhamento" dos dados, não concorra com as estações-clientes por recursos de rede. Na ocorrência de falhas, quatro cenários são considerados. Esses cenários preveem a detecção e o tratamento de falhas nos servidores primário e secundário, na conexão de rede do primário e no barramento especial. A solução proposta foi implementada em uma rede local Ethernet cliente/servidor com servidor duplicado e cinco estações-clientes, utilizando-se computadores compatíveis com o padrão IBM-PC com processador Pentium e sistema operacional Linux versão 2.0.0. A implementação consistiu na introdução de módulos monitores no nível do usuário com o objetivo de detectar e tratar os cenários de falhas considerados.	
Palavras-Chave: 	Computer applications; Computer networks; Distributed file system; Local network; Rede de computador; Rede local; Sistema de arquivo distribuído; Tolerância a falhas.	
Thesagro: 	Informática.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (13897-1) - EMB - TS - -- - 97/006 - CAR - 1997.00006 - DIS
CPATU - (38817-1) - UPC - TS - PP - 1997/047 - CAR - 1997/047 - DIS