Data/hora: 23/09/2024 14:00:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	03/03/2005	
Data da última atualização: 	03/03/2005	
Autoria: 	CARVALHO, A. M.; ANDRADE, A.	
Título: 	Painéis de madeira colada lateralmente confeccionados a partir de "clear blocks" de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 11, jan./jun. 2003.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	Os painéis compensados e aglomerados são exemplos de materiais compósitos de madeira. Materiais como o MDF ("medium density fiberboard"), o LVL ("laminated veneer lumber"), a MLC (madeira laminada colada) e os PCL's (painéis colados lateralmente), constituem uma nova geração de derivados de madeira. Estes produtos utilizam um conceito que alia novas tecnologias de manufatura ao uso racional dos recursos florestais, baseando sua matéria prima na madeira obtida de florestas renováveis, como as de Pinus e Eucalyptus. Este trabalho teve como objetivo divulgar dentro da área de ciência e engenharia de materiais os painéis de madeira de eucalipto colada produzidos a partir de clear blocks, peças de pequenas dimensões livres de defeitos, que vem ganhando mercado na indústria moveleira e da construção civil. São apresentados os resultados de uma análise da produção piloto de painéis colados lateralmente, tendo como matéria-prima um plantio de eucalipto implantado inicialmente para a obtenção de celulose. 	
Palavras-Chave: 	Chapa de madeira.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (36385-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS