Data/hora: 21/06/2024 16:31:55

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 16/11/2005
Data da última atualização: | 16/11/2005
Autoria: | CORRADINI, E.; LOTTI, C. L.; JOB, A. E.; CARVALHO, A. J. F. de; CURVELO, A. A. S.; MATTOSO, L. H. C.
Título: | Propriedades térmicas e cristalinidade de amido de milho e de mandioca.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 6.; INTERNATIONAL MACROMOLECULAR COLLOQUIUM, 9., 2001, Gramado. [Anais...]. Gramado: UFRGS-IG, 2001. p. 1520-1523.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para obter o amido termoplástico é necessário destruir sua estrutura granular, para isso, o amido deve ser aquecido em presença de um plastificante, como água ou glicerina em altas temperaturas (90-180°C) em um equipamento comum de processamento para polímeros.
Palavras-Chave: | Análise dinâmico mecânica; Termogravimetria.
Thesagro: | Amilopectina.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9022-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00100 -  - 2001.00100 - DIS